**微电脑配平仪详细的技术指标和参数**

1、为响应国家号召，投标产品为本国生产。

2、称重盘数量：6个。

★3、显示配平三色指示灯:6组(提供产品彩页图片）。

★4、托盘四周有防滑落挡板(提供产品彩页图片）。

**★**5、可读分辨率：≤1g。

6、稳定时间：≤3秒

7、称重范围：0KG—5KG。

8、称重显示：0KG—5KG。

9、灵敏度飘移：±0.005%。

10、单盘称重量误差：≤4g

11、大气压：75KPa～106KPa

12、采用微电脑控制，精度高，拥有程序记忆功能。

13、配平不用计算差额，操作简单。

14、参数自行校准，避免各种原因造成的误差。

15、提供产品执行标准登记证书副本复印件或质量监督检验所出具的检验报告。